**Kosztorys Ofertowy**

**utwardzenie placu przy Zakładzie Komunalnym w Pierzchnicy- dz.576/2.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **OPIS ROBÓT** | **Jedn.**  **miary** | **Ilość** | **Cena**  **Jedn.** | **Wartość:** |
| **I. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE** | | | |  |  |
| **1.** | **Roboty pomiarowe przy robotach ziemnych** | **km** | **0,044** |  |  |
| **II. PODBUDOWA POD NAWIERZCHNIĘ** | | | |  |  |
| **2.** | **Wykonanie podbudowy nawierzchni placu z kruszywa kamiennego łamanego stabilizowanego mechanicznie o grubości do 15 cm** | **m²** | **428,50** |  |  |
| **III. NAWIERZCHNIA PLACU** | | | |  |  |
| **3.** | **Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego dla ruchu KR 1- warstwa wiążąca z betonu asfaltowego o grubości 3 cm** | **m²** | **428,50** |  |  |
| **4.** | **Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego dla ruchu KR 1- warstwa ścieralna z betonu asfaltowego o grubości 4 cm** | **m²** | **428,50** |  |  |
|  | | | |  |  |
| **Razem wartość robót netto:** | | | | |  |
| **Podatek Vat 23%** | | | | |  |
| **Razem wartość robót brutto:** | | | | |  |